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吕俊泽
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DuskRain 创始人
独立开发者
联系信息
prdusk.com@gmail.com
duskrain.cn
github.com/ETO-ze
教育背景
中国民航大学
飞行器动力工程
本科在读
2023.09 - 2027.06
预计毕业
技术能力
语言与脚本
Python / JavaScript / SQL
HTML / CSS / PowerShell
Web 与后端
Vue 3 / Vite / FastAPI
SQLite / REST API / OAuth
桌面与设备
PyInstaller / USB CDC / UART
设备发现、重连与状态同步
树莓派与嵌入式
树莓派开发 / Raspberry Pi 4B
ESP32 / MicroPython / I²C
OLED / LED / EasyEDA
部署与维护
Linux / Windows / Docker
Docker Compose / Git / GitHub
Nginx / OpenResty / 反向代理
	
	
个人简历
Web 全栈 / 桌面软件 / 软硬件协同
个人简介
中国民航大学飞行器动力工程本科生，DuskRain 创始人、独立开发者。以 Python 为主要开发工具，结合 Vue 3、FastAPI、Docker、树莓派与 ESP32 开发，完成从应用实现、软硬件联调到部署分发的项目实践。
围绕实际需求开发 Web 应用、Windows 工具、嵌入式设备与数据实验流程，关注账户与数据归属、设备断连恢复、通信状态同步，以及系统持续维护和实验复现。
独立开发经历
DuskRain | 创始人、独立开发者
2025 - 至今  /  个人技术平台
• 创建并维护个人网站与应用服务，承担需求梳理、前后端开发、服务器部署、版本发布和日常维护。
• 配置账户访问、反向代理和运行环境，管理公开源码与私有凭据、配置及业务数据的边界，持续整合应用与工程作品。
代表项目
DuskRain Food Map
跨地图美食资料与评价系统
Vue 3 / Vite / FastAPI / SQLite / OAuth / Docker
GitHub / duskrain-food-map
• 独立开发地图浏览、条件筛选、移动端界面及作者工作台，将高德 / Google POI 与本站评分、图片和 Markdown 长评关联。
• 以稳定账户 ID 维护记录归属，区分访客、作者和管理员权限；实现邀请激活、密码管理和 Google / GitHub OAuth 绑定。
• 采用 Argon2id 密码哈希与 OAuth state / PKCE；处理 GCJ-02 / WGS84 坐标差异，并以 Docker 和反向代理部署。
Codex OLED Status Display
桌面任务状态显示设备
RP2040 / MicroPython / Python / USB CDC / EasyEDA
GitHub / codex-oled-status-display
• 设计 RP2040-Zero OLED 载板与接口布局，开发 MicroPython 固件，驱动 SH1106 状态画面、动画和三色 LED。
• 构建 Python 本地事件桥接与 USB CDC 通信，转换任务状态和任务计数；实现串口自动识别、重连与状态重发。
• 提供 Windows 预览、便携程序、安装与启动流程；限定设备协议字段，避免提示词、回复正文及工具参数传入外设。
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吕俊泽 / 项目与实践
数据与实验
模型与科学计算
TensorFlow / NumPy / SciPy
XGBoost / Random Forest
HistGradientBoosting
实验工程
数据预处理与模型训练
CLI / YAML 配置
窗口提取与信号重建
回测、评估与结果展示
接口与账户
第三方地图与数据 API
Google / GitHub OAuth
角色权限与账户数据归属
其他任职
成都喵艺游科技有限公司
监事
荣誉与竞赛
第十二届“东方财富杯”
全国大学生金融挑战赛
省赛三等奖
语言能力
中文 / 母语
英语 / CET-4
更多作品
Authorized Digital Twin
Lumina CD Player
Remote Link Hub
WeChat Reply Helper
DuskRain Personal Site
github.com/ETO-ze
	
	
项目经历
设备整合 / 数据工程 / 实验复现
HoloCubic Hub
Windows 设备工作台与固件稳定性补丁
ESP32 / Python / USB / LVGL / PyInstaller
GitHub / holocubic-hub
• 围绕 HoloCubic / AIO 生态开发桌面工具、协议整合与固件补丁，统一设备配置、Codex 状态桥接和后台运行。
• 定位应用切换时 LVGL 对象销毁后仍被访问的问题，调整界面重建；修正屏幕共享初始 ACK 与首帧 ACK 的处理顺序。
• 修正 Wi-Fi 断连后的过期连接状态，串行化设备操作以降低串口争用；实现 USB 发现、离线时钟同步与单文件分发。
OpenClaw + Freqtrade
量化研究与运行控制平台
Python / Freqtrade / Vue 3 / Docker / XGBoost
GitHub / freqtrade-local
• 围绕 Freqtrade 串联本地市场数据缓存、动态标的筛选、多模型训练、候选回测和云端配置同步。
• 结合流动性、市值、波动率、资金费率及 BTC / ETH 市场状态进行筛选，集成 Random Forest、HistGradientBoosting 与 XGBoost。
• 建立候选策略准入检查，综合收益、Profit Factor、回撤、交易数与集中度；以 Vue 只读看板和本地 GUI 展示状态、管理进程及同步审批后的配置。
DDAE Optimized
地震信号去噪实验工程化重构
TensorFlow / NumPy / SciPy / CLI / YAML
GitHub / DDAE_optimized
• 基于既有 DDAE 研究代码，将 Notebook 实验重构为 CLI 脚本、YAML 配置和可复用数据流程，组织监督与自监督 / 无监督训练阶段。
• 为相关性损失加入 epsilon、裁剪和可选 MSE anchor；实现逐道窗口提取与 overlap-add 重建，统一训练和重建流程。
Alpha Sentinel Local
市场监控服务本地部署与整合
Python / FastAPI / SQLite / Docker Compose / Streamlit
GitHub / alpha_sentinel_local
• 完成本地部署与接口整合，实现 TokenList 周期拉取、差异比较和告警记录，提供健康检查、状态查询与数据源控制接口。
• 集成交易对指标与 K 线展示；以 Docker Compose 组织服务，公开部分源码，并将完整 UI 与私有运行配置分开管理。
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China Civil Aviation University
Aircraft Propulsion Engineering
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